[첨부 3]

암벽구조 평가기준

◯ 평가개요

- 암벽구조 평가는 구조장비를 이용하여 요구조자를 안전한 장소로 끌어 올리는 능력을 평가한다.

- 암벽구조 평가는 두 개의 확보줄 사용을 원칙으로 한다.

- 안전을 위해 장비를 정확히 착용 또는 결착하였는지 확인한다.

- 높이 8m의 인공암벽에서 실시하며 하중은 50kg으로 한다.

- 등강 시 등강기(좌, 우)의 백업은 필수이며 각각의 등강기에 확보줄을 연결해야 한다.

- 홀링 시스템은 반드시 3:1로 설치한다. (제공된 장비를 활용하여 시스템을 구축한다)

- 평가 시 사용되는 안전 카라비너는 항상 잠금을 원칙으로 한다.

- 자력 하강은 아이디 또는 튜브형 하강기(하강중 정지매듭 필수)를 이용하여 하강하는 것을 원칙으로 한다.

- 평가시간(8분) 내에 등강, 홀링시스템(3:1)설치 및 50kg의 하중올리기(5m)를 실시한다.

※ 장비 해체 및 하중 내리는 것은 시간 측정 제외

※ 하중 올리기 높이에 따라 점수 부여(0점 ~ 30점)

- 평가관의 “시작” 구령에 맞추어 암벽구조 평가를 실시한다.

◯ 준비물: 신분증. 개인장비(헬멧, 안전벨트, 확보줄 2개)

※ 전형관련 기본 장비는 시험장에 준비되어 있으나 개인장비가 있을 경우 사용 가능

※ 개인장비는 PPE기준 적합 제품만 가능하며, 부적합 제품은 주최 측에서 대체 장비 제공

◯ 실격기준

- 평가관의 통제에 불응한 자, 등반능력이 없다고 판단되는 자

암벽등반 평가기준

◯ 평가개요

- 산악구조의 기본 역량인 암벽등반 능력을 평가한다.

- 암벽등반 평가는 높이 7m 이상의 인공암벽장에서 실시한다.

- 암벽등반 평가시간은 3분으로 한다.

- 루트파인딩 시간은 1분이며 암벽등반 평가 시간에 포함되지 않는다.

- 등반 방식은 톱로핑 방식으로 하며 등반 난이도는 5.10 이상으로 한다.

- 안전을 위해 장비를 정확히 착용했는지 확인한다.

- 응시자는 평가에 필요한 장비를 준비하여 정위치에 정렬한다.

- 평가관의 “시작” 구령에 맞추어 암벽등반 평가를 실시한다.

◯ 준비물: 신분증, 개인장비(헬멧, 안전벨트), 선택사항(암벽화, 초크 등)

※ 전형관련 기본 장비는 시험장에 준비되어 있으나 개인장비가 있을 경우 사용 가능

◯ 측정

- 완등은 마지막 홀드에 양손을 모으고 등반 완료를 외치고 평가관이 인정할 때 종료한다.

- 완등을 제외한 측정은 마지막 홀드에 힘을 실었다고 평가관이 인정할 때 그 지점(손홀드)을 최종 도달지점으로 한다. (단순 터치는 인정 안 됨)

- 출발 후 제한선 1m 내에서의 추락은 시간 내 재시도가 가능하다. (1m 발홀드 기준)

◯ 실격기준

- 하강기[아이디, 튜브하강기(하강중정지 매듭 필수)]를 이용한 자력 하강 불가

- 평가관의 통제 불응한자 / 안전상 심각한 위험 행위

- 하중에 현저한 충격이 가해지거나 하중이 추락하는 경우